Product program / Система аудиосотрудничества / NF-2S

NF-2S       1CE

Оконная переговорная система

Оконная переговорная система должна состоять из двух блоков, обеспечивающих громкоговоритель и микрофон, и одного базового блока управления.

Блоки должны крепиться к перегородкам встык без использования инструментов с помощью встроенных магнитов и таким образом быть съемными. Для установки на толстые стеклянные окна в качестве аксессуара должны быть включены дополнительные самоклеящиеся магниты.

Базовый блок должен обеспечивать отдельные регуляторы громкости и кнопки выключения для обоих субблоков. Один из блоков может быть заменен на гарнитуру, изготовленную на заказ. Базовый блок также должен обеспечивать контактный вход для дистанционного отключения звука.

Оконная переговорная система должна обеспечивать одновременный двусторонний разговор с шумоподавлением и эхоподавлением. Внутренние эквалайзеры должны противодействовать потере высоких частот голоса из-за ношения маски во время разговора.

Система должна иметь возможность расширения до шести подключенных субблоков в общей сложности.

Адаптер переменного тока и два кабеля 3,5 мм миниджек (4P) для соединения между базовым блоком и субблоками должны быть включены в комплект поставки.

Источник питания: 100 - 240 В переменного тока, 50 / 60 Гц (использование прилагаемого адаптера переменного тока).

Номинальная мощность: 1.7 W

Вход микрофона: -30 дБ, 3,5 мм мини-джек (4P), фантомное питание

Выход динамика: 16 Ω, 3,5 мм мини-джек (4P)

Вход управления: Внешний вход для отключения звука без напряжения

Отделка: [базовый блок] ABS смола, белый (корпус) и черный (панель), краска / [суб-блок] ABS смола, белый, краска

Размеры (ШхГхД): [базовый блок] 127 мм x 30 мм x 137 мм / [субблок] 60 мм x 60 мм x 22,5 мм

Вес: [базовый блок] 225 г / [суб-блок] 65 г

Производитель: TOA

Продукт: NF-2S