Product program / Network Audio / Audio Adapter

NX-100S   W

El códec de audio de red deberá ser direccionable IP y convertir el audio analógico (a nivel de micrófono o de línea) en paquetes IP estándar para su transporte a través de una red basada en IP que incluya área local, área amplia e Internet. El dispositivo deberá ser capaz de transportar simultáneamente el audio y los cierres de contacto. El dispositivo debe soportar tres modos de calidad de audio y tener una frecuencia de muestreo y un ancho de banda de audio variables con una latencia/delayuda mínima de 20 ms. Se dispondrá de múltiples modos de corrección de errores para hacer frente a la posible pérdida de paquetes en entornos de alto tráfico de red.

La interfaz de red será 10BASE-T/100BASE-TX, Auto-Negotiation y utilizará los protocolos de red TCP/IP, UDP, HTTP y RTP. La entrada de audio debe ser balanceada, aislada por transformador, conmutable MIC/LINE (-58 dBV a 0 dBV, 2k ohmios) con control de volumen ajustable y conector de tornillo plug-in. La salida de audio debe ser balanceada, aislada por transformador, (0 dBV, 600 ohmios), con conector de tornillo plug-in. Las especificaciones incluirán una respuesta de frecuencia de 50 a 14k Hz y una distorsión inferior al 0,3% (1k Hz, frecuencia de muestreo 32k Hz). 

La unidad deberá ser capaz de transmisión Unicast hasta 4 unidades/ubicaciones simultáneas a través de LAN/WAN/Internet, y transmisión Multicast hasta 64 unidades/ubicaciones simultáneas a través de LAN/WAN. El dispositivo debe incluir software basado en Java para la configuración, operación y administración con acceso protegido por contraseña. El dispositivo incluirá un servidor web integrado para el control y la supervisión desde cualquier PC basado en la red con acceso protegido por contraseña.

Las entradas de control deben incluir 8 canales, entrada de no contacto de cierre de voltaje, voltaje abierto: 12 VDC, corriente de cortocircuito: 10mA con conector de tornillo plug-in. Las entradas de control deberán ser programables individualmente para iniciar y terminar las transmisiones almacenadas sin necesidad de equipos de control dedicados basados en PC u otros equipos de control. Cada unidad tendrá veinte preajustes de distribución programables. Las salidas de control deben incluir 8 canales, salida de colector abierto, voltaje de resistencia: 30 VDC, corriente de control: 50 mA máx. con conector de tornillo plug-in. Se&nbsp; dispondrá de un tiempo de retardo de desconexión de contacto ajustable. 

El panel frontal debe incluir indicadores LED de Enlace/Activo, Dúplex/Colisión, Señal, Pico, Estado, Error, Marcha y botón de Reinicio empotrado. El firmware debe ser de tipo FLASH y actualizable desde cualquier PC de la red. Los requisitos de alimentación serán un adaptador de CA (opcional) con salida de 24 VCC y un consumo de corriente de 200 mA. El acabado será de chapa de acero negro, 30% de brillo. Las dimensiones (ancho x alto x fondo) deben ser de 8,27" x 1,81" x 7,4" (210 x 46 x 188 mm) y el peso debe ser de 2,65 lbs. (1,2 kg). 

El adaptador de audio de red será TOA modelo NX-100S
La fuente de alimentación de CA será TOA modelo AD-246.
Los kits de montaje en bastidor serán del modelo TOA MB-15B-BK (1 NX-100S). 
Los kits de montaje en rack serán del modelo TOA MB-15B-J (2 NX-100S).