Product program / Network Audio / Audio Adapter

NX-100S   W

Le codec audio réseau sera adressable via IP et convertira l’audio analogique (niveau mic ou ligne) en paquets IP standard pour le transport sur un réseau IP, y compris la zone locale, la zone étendue et Internet. L’appareil sera capable d’exécuter le transport simultané de son audio et de fermetures de contact. L’appareil prendra en charge trois modes de qualité audio et possèdera une fréquence d’échantillonnage variable et une bande passante audio d’une latence/d’un délai minimum de 20 ms. Plusieurs modes de correction d’erreur seront disponibles pour résoudre les pertes de paquets potentielles dans les environnements au trafic réseau chargé.
L’interface réseau sera 100BASE-T/100BASE-TX, négociation automatique et utilisera les protocoles réseau TCP/IP, UDP, HTTP et RTP. L’entrée audio sera symétrique, avec transformateur d’isolement, commutable MIC/LINE (-58 dBV à 0 dBV, 2 kohms) à contrôle du volume réglable et connecteur à vis enfichable. La sortie audio sera symétrique, avec transformateur d’isolement (0 dBV, 600 ohms) et connecteur à vis enfichable. Les caractéristiques incluront une réponse en fréquence de 50 à 14 000 Hz et une distorsion inférieure à 0,3 % (1 000 Hz, fréquence d’échantillonnage 32 000 Hz). 
L’unité sera capable d’une transmission par monodiffusion sur jusqu’à 4 unités/emplacements simultanés sur LAN/WAN/Internet et en multidiffusion sur jusqu’à 64 unités/emplacements simultanés sur LAN/WAN. L’appareil inclura un logiciel basé sur Java pour la configuration, l’utilisation et la gestion avec accès protégé par mot de passe. L’appareil possèdera un serveur Web intégré pour le contrôle et la surveillance des PC connectés au réseau, avec accès protégé par mot de passe.
Les entrées de commande incluront 8 canaux, une entrée de contact sans tension, tension ouverte : 12 VCC, courant de court-circuit : 10 mA avec connecteur à vis enfichable. Les entrées de commande seront programmables individuellement pour initier et mettre fin aux transmissions stockées, sans avoir à recourir à un équipement de commande dédié sur ordinateur ou autre. Chaque unité offrira vingt préréglages de distribution programmables. Les sorties de commande incluront 8 canaux, une sortie collecteur ouverte, tension de tenue : 30 VCC, courant de commande : 50 mA max. avec connecteur à vis enfichable. Un délai réglable de fin de contact sera&nbsp; disponible. 
La façade avant présentera des voyants LED Link/Active (Lien/Actif), Full-Duplex/Collision (Duplex intégral/Collision), Signal, Peak (Pic), Status (État), Error (Erreur), Run (Marche) ainsi qu’un bouton encastré Reset (Réinitialiser). Le firmware sera de type FLASH et pourra être mis à niveau depuis n’importe quel PC connecté. Les exigences électriques seront un adaptateur CA (en option) avec sortie 24 VCC, pour une consommation de 200 mA. La finition sera une tôle d’acier noir, brillante à 30 %. Les dimensions (L x H x P) seront de 210 mm x 46 mm x 188 mm et le poids sera de 1,2 kg.  
L’adaptateur audio réseau sera le modèle TOA NX-100S.
L’alimentation électrique CA sera un modèle TOA AD-246.
Les kits de montage en rack seront le modèle TOA MB-15B-BK (1 NX-100S). 
Les kits de montage en rack seront le modèle TOA MB-15B-J (2 NX-100S).