Product program / Network Audio / Audio Adapter

NX-100    W

Netzwerk Audio Adapter zur Übertragung von Audiosignalen in hoher Tonqualität sowie Steuer- und Datensignale über IP Netzwerke inklusive Internet. Betrieb ohne zusätzliche Hardware wie PC oder Modem möglich. Reduzierung der Installationskosten, da die Daten über vorhandene Netzwerke (LAN) übertragen werden können. Gerätefront mit LED-Anzeigen für Status, Fehler, Betriebsanzeige und Verbindung.Programmierung über mitgelieferte Software oder einen Web-Browser wie Microsoft Internet Explorer oder Netscape Navigator. Betriebssoftware zur bequemen Steuerung des installierten Systems vom PC.Symmetrisch erdfreier Audioausgang und Audioeingang auf der Rückseite über steckbare Schraubklemmleiste, Pegelanpassung des Audioeingangs über rückseitigen Umschalter zwischen Mikrofon- und Linienempfindlichkeit sowie Lautstärkesteller. Jedes Gerät ist Duplex-fähig, d.h. Audioübertragungen können auch zum Gegen- oder Wechselsprechen eingerichtet werden. Gleichzeitige Übertragung von einen Gerät an bis zu 64 andere Geräte. Audioübertragung in verschiedenen Fehlerkorrekturmodi einstellbar, inklusive wiederholtes Senden verloren gegangener Datenpakete.8 Steuereingänge und 8 Steuerausgänge zur Übertragung von Steuersignalen an verschiedene Empfänger in beliebiger Kombination, z.B. zum Ansteuern von Prioritätseingängen von ELA-Anlagen. Die Steuereingänge können auch zur Auslösung von Audioübertragungen genutzt werden. Aktivierung der Steuereingänge programmierbar für Schließer, Öffner, Einrast- (Latch) oder Tastmodus.&nbsp;Serielle Schnittstelle (RS-232C) auf der Rückseite zur Übertragung serieller Daten auf dem Netzwerk.&nbsp;Spannungsversorgung 24V= über steckbare Schraubklemme oder koaxiale Netzgeräteeinbaubuchse.Zubehör: alle steckbaren Schraubklemmleisten, Installationssoftware, Betriebssoftware
  Eingang Mikrofon/Linie: -58/ 0 dBV, symm. erdfrei
Hochpegelausgänge: 0 dBV/600 Ohm symm. erdfrei
Übertragungsbereich: 50 - 14.000 Hz&nbsp;(bei 32 kHz Abtaste)
Klirrfaktor: &lt; 0,3%
Steuereingänge: 8, Öffner oder Schließer
Steuerausgänge: 8x Open Kollektor (30V/50mA)
Netzwerkanschluss: 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokoll: TCP, UDP, ARP, ICMP,&nbsp;HTTP, RTP, IGMP
Stromaufnahme: 200mA
Spannungsversorgung: 24 V=
Maße (B x H x T): 210 x 46 x 188 mm
Normhöhe f. 19-Zoll-Einbau : 1 HE
Farbe: schwarz
Gewicht: 1,2kg
  Fabrikat: TOA
Typ: NX-100