Product program / Network Audio / Audio Adapter

NX-100    W

Сетевой аудиокодек должен быть IP-адресным и преобразовывать аналоговое аудио (микрофонный или линейный уровень) в стандартные IP-пакеты для передачи по IP-сети, включая локальную сеть, глобальную сеть и Интернет. Устройство должно быть способно одновременно передавать аудиосигнал, последовательные данные RS-232 и команды на замыкание контактов. Устройство должно поддерживать три режима качества звука и иметь переменную частоту дискретизации и полосу пропускания звука с минимальной задержкой/задержкой 20 мс. Должны быть доступны несколько режимов исправления ошибок, чтобы справиться с потенциальной потерей пакетов в средах с высоким сетевым трафиком.
Сетевой интерфейс должен быть 10BASE-T/100BASE-TX, автосогласование и использовать сетевые протоколы TCP/IP, UDP, HTTP и RTP. Аудиовход должен быть сбалансированным, изолированным от трансформатора, переключаемым MIC/LINE (от -58 дБВ до 0 дБВ, 2 кОм) с регулируемым регулятором громкости и штекерным разъемом. Аудиовыход должен быть сбалансированным, изолированным от трансформатора (0 дБВ, 600 Ом), со штекерным винтовым разъемом. Технические характеристики должны включать частотную характеристику от 50 до 14 кГц и искажение менее 0,3% (1 кГц, частота дискретизации 32 кГц). 
Устройство должно быть способно передавать одноадресную передачу до 4-х одновременных единиц/мест по LAN/WAN/Internet и многоадресную передачу до 64 одновременных единиц/мест по LAN/WAN. Устройство должно включать программное обеспечение на основе Java для конфигурирования, эксплуатации и управления с защищенным паролем доступом. Устройство должно включать встроенный веб-сервер для управления и мониторинга с любого сетевого ПК с защищенным паролем доступом.
Управляющие входы должны иметь 8 каналов, вход для контактов без напряжения, вход для размыкания контактов, напряжение размыкания: 12 В постоянного тока, ток короткого замыкания: 10 мА со штекерным винтовым разъемом. Управляющие входы должны быть индивидуально программируемыми для инициирования и завершения сохраненных передач без необходимости использования специального оборудования на базе ПК или другого оборудования управления. Каждое устройство должно иметь двадцать программируемых предустановок распределения.&nbsp; Управляющие выходы должны иметь 8 каналов, выход с открытым коллектором, выдерживать напряжение 30 В постоянного тока, управляющий ток макс. 50 мА со штекерным винтовым разъемом. Должно быть доступно регулируемое время задержки на отключение контакта. 
На лицевой панели должны быть установлены светодиодные индикаторы Link/Active, Full-Duplex/Collision, Status, Error, Run, а также утопленная кнопка Reset. Микропрограмма должна быть типа FLASH и обновляться с любого сетевого ПК. Требуемая мощность должна составлять 24 В постоянного тока (штекерный винтовой разъем) или адаптер переменного тока (опционально) при потреблении тока 200 мА. Отделка должна быть выполнена из черной стальной пластины, блеск 30%. Размеры (Ш x В x В x Г) должны быть 8,27 x 1,81 x 7,4 (210 x 46 x 188 мм) и вес должен составлять 2,65 фунта. (1,2 кг). 
Сетевой аудиоадаптер должен быть модели TOA NX-100.
Источником питания переменного тока должна быть модель TOA AD-246.
Монтажные комплекты для установки в стойку должны быть изготовлены в соответствии с TOA моделью MB-15B-BK (1 NX-100). 
Монтажные комплекты для установки в стойку должны быть изготовлены в соответствии с TOA моделью MB-15B-J (2 NX-100).