Product program / Network Audio / Audio Adapter

NX-300      W

El adaptador de audio de red deberá ser capaz de convertir las señales de audio analógicas en señales digitales de alta calidad con el fin de transmitir de forma ininterrumpida el audio a través de redes basadas en IP tales como LAN, WAN o Internet, siendo posible el dúplex completo de señales mono con convertidores analógicos a digitales y digitales a analógicos de 24 bits que funcionen a una velocidad de muestreo de 48 kHz. El dispositivo deberá tener una respuesta de frecuencia de 50 Hz - 18 kHz. La interfaz de red será 10BASE-T/100BASE-TX, full-duplex/half-duplex Auto-negotiation Network Protocol: TCP, UDF, ARP, HTTP, RTP, IGMP, FTP, NTP La unidad podrá conectar hasta 500 unidades adicionales a través de LAN y WAN y podrá establecer hasta 1.000 enlaces.
El adaptador de audio de red deberá ser capaz tanto de transmisiones Unicast como Multicast y una sola entrada de audio puede ser transmitida a un máximo de 16 salidas (Unicast) o 64 salidas (multicast).
Debe haber 2 canales de entrada de audio, balanceados (transformador aislado/desbalanceado cambiable) que ofrezcan LINE/MIC, cambiable con ajuste de volumen. Entrada nominal: -20 dB* (LINE)/-60 dB* (MIC) Función PAD (-16 dB*) a través de un bloque de terminales de 6 pines extraíble. Debe haber 2 canales de salida de audio, balanceados (transformador aislado), 600 ohmios o menos: 0 dB* (entrada no balanceada) /-2 dB* (entrada balanceada), también con bloque de terminales extraíble de 6 polos.
Las entradas de control deben incluir 8 canales, entrada de contacto sin voltaje, voltaje abierto: 24V DC, corriente de cortocircuito: 2 mA o menos con un bloque de terminales extraíbles de 9 pines. 
Las entradas de control deberán ser programables individualmente para iniciar y terminar las transmisiones almacenadas sin necesidad de equipos de control dedicados basados en PC u otros equipos de control.
La prioridad de transmisión se puede establecer con 8 niveles de prioridad, lo que permite que la paginación anule los tonos de alerta o los anuncios.
El adaptador de audio de red será un cable de almacenamiento interno de hasta 8 archivos WAV con una duración de hasta 2 minutos para la transmisión. Será posible actualizar los archivos de forma remota utilizando el software o el navegador web suministrado. El volumen de salida ajustable de una emisión se puede establecer en base a un programador programado. La hora del dispositivo se ajusta automáticamente por NTP (Network Time Protocol) a través de la red. 
El fallo de una unidad no afectará a las demás unidades del sistema, incluso si se produce un apagado accidental.
El adaptador de audio de red incluirá vigilancia para controlar cualquier mal funcionamiento o fallo. Cualquier apagado accidental no afectará a los registros de actividad. Los registros de actividad se archivarán insertando una tarjeta SD/SDHC (máx. 32 GB) desde el panel frontal y se pueden almacenar hasta 10.000 registros.
El software suministrado deberá ser sencillo, con una interfaz gráfica de usuario intuitiva que permita un control total, con configuración y ajustes del sistema. El mantenimiento deberá ser posible entre los dispositivos distribuidos. El panel frontal debe incluir, entrada de audio, señal (verde)/pico (rojo), 2 canales, salida de audio, señal (verde) enlace activo (verde), ocupado (verde), estado (verde), error (amarillo), ejecución (verde).
Los requisitos de alimentación serán de 24 VCC (conector de tornillo plug-in) o un adaptador de CA opcional. El acabado debe ser 30% chapa de acero negro brillante, y las dimensiones deben ser 210 x 44,3 x 258 mm (8,27" x 1,74" x 10,16") con un peso de 1,7 kg (3,75 lb.)

*0 dB = 1V Accesorios

opcionales: Fuente de alimentación AC AD-246, soporte de montaje en rack para 1 unidad MB-15-BK,
soporte de montaje en rack para 2 unidades MB-15-J fabricado por TOA Corporation