Product program / Network Audio / Audio Adapter

NX-300      W

Сетевой аудиоадаптер должен уметь преобразовывать аналоговые аудиосигналы в высококачественные цифровые сигналы с целью непрерывной трансляции звука по сетям IP, таким как локальная сеть (LAN), глобальная сеть (WAN) или Интернет, с возможностью полного дуплекса моносигналов с 24-битными аналого-цифровыми и цифро-аналоговыми преобразователями, работающими на частоте 48 кГц. Частотная характеристика устройства должна составлять от 50 Гц до 18 кГц. Сетевой интерфейс должен представлять собой дуплексный/полудуплексный сетевой протокол c автоматическим согласованием 10BASE-T/100BASE-TX и использовать сетевые протоколы: TCP, UDF, ARP, HTTP, RTP, IGMP, FTP, NTP. Устройство должно быть способно подключать до 500 дополнительных устройств через локальную (LAN) и глобальную (WAN) сеть и устанавливать до 1000 соединений.
Сетевой аудиоадаптер должен поддерживать как одноадресную, так и многоадресную передачу, а один аудиовход может транслироваться на 16 выходов (одноадресная передача) или 64 выхода (многоадресная передача).
Требуются 2 входных аудиоканала, сбалансированные (с трансформаторной развязкой/несбалансированные, изменяемые), обеспечивающие LINE/MIC, изменяемые с регулировкой громкости. Номинальный вход: -20 дБ* (LINE)/-60 дБ* (MIC) Функция PAD (-16 дБ*) через съемную 6-контактную клеммную колодку. Требуются 2 выходных аудиоканала, сбалансированные (с трансформаторной развязкой), 600 Ом или менее. Номинальный выход: 0 дБ* (несбалансированный вход) /-2 дБ* (сбалансированный вход), а также с 6-контактной съемной клеммной колодкой.
Управляющие входы должны включать в себя 8 каналов, вход замыкающего контакта без напряжения, открытое напряжение: 24 В постоянного тока, ток короткого замыкания: 2 мА или менее с 9-контактной съемной клеммной колодкой. 
Управляющие входы должны быть индивидуально программируемыми, чтобы начинать и прекращать сохраненные передачи без необходимости использования специального оборудования на основе ПК или другого оборудования управления.
Приоритет широковещания может быть установлен с 8 уровнями приоритета, позволяя пейджингу устанавливать приоритет над сигналами тревоги и объявлениями.
Сетевой аудиоадаптер должен иметь возможность хранить в своей памяти до 8 WAV-файлов продолжительностью трансляции до 2 минут. Обновление файлов должно быть возможно удаленно с помощью прилагаемого программного обеспечения или веб-браузера. Регулируемая выходная громкость вещания может быть установлена на основе запрограммированного планировщика. Время устройства автоматически регулируется по сети при помощи протокола NTP (Network Time Protocol). 
Отказ одного блока не повлияет на работу других блоков в системе, даже если произойдет аварийное отключение питания.
Сетевой аудиоадаптер должен включать в себя систему видеонаблюдения для мониторинга любых неисправностей и сбоев. Любое случайное отключение питания не повлияет на записи в журнале событий. Журналы событий должны архивироваться путем установки SD/SDHC-карты памяти (макс. 32 ГБ) на передней панели, возможно хранение до 10 000 журналов.
Поставляемое программное обеспечение должно быть простым, иметь интуитивно понятный графический интерфейс пользователя (GUI), обеспечивающий полный контроль, возможности конфигурации и настройки системы. Техническое обслуживание должно быть возможным для распределенных устройств. На передней панели должны быть: аудиовход, сигнал (зеленый)/пик (красный), 2 канала, аудиовыход, сигнал (зеленый), соединение активно (зеленый), занято (зеленый), статус (зеленый), ошибка (желтый), работа (зеленый).
Питание должно идти от 24 В пост. тока (вставной винтовой разъем) или от дополнительного адаптера перем. тока. Отделка должна быть выполнена из стальной пластины с черным блестящим покрытием 30%, размеры должны составлять 210 x 44,3 x 258 мм (8,27 x 1,74 x 10,16), а вес – 1,7 кг (3,75 фунта)
*0 дБ = 1В
Дополнительные опции: Источник питания переменного тока AD-246, кронштейн для монтажа в стойку на 1 блок MB-15-BK,
кронштейн для крепления в стойку для 2 модулей MB-15-J производства корпорации TOA