Product program / Amplifier / Power Amplifier

P-1812    ER

Leistungsverstärker mit 120 W Nennausgangsleistung, ausgeführt als Tischgerät, mit optionalen Befestigungswinkeln MB-25B mit zwei HE in 19-Gestellschränken einbaubar, zwei Hochpegeleingänge mit umschaltbarer Empfindlichkeit, zwei Hochpegelausgänge, Steuereingänge über Schraubklemmen für Notfall und Ferneinschaltung, Lautsprecheranschlüsse über Schraubklemmen, 24V-Notstromversorgung möglich, Lautstärkesteller, der bei Aktivierung des Notfallmodus überbrückt wird, zwei Lautsprecherzonen schaltbar, ein Lautsprecher-Direktausgang, Anzeigen für Ausgangspegel und Netz, optionale Blindabdeckung für den Lautstärkesteller zum Schutz gegen versehentliches oder absichtliches Verstellen.
  Lautsprecherausgang: 100 V und 4-16 Ohm
 Nennausgangsleistung: 120 W
 Hochpegeleingang: 0/ -10 dBV, in 10 kOhm 
 Frequenzbereich: 50 – 20.000 Hz
 Hochpegelausgang: 0 dBV in 600 Ohm
Steuereingänge: potentialfreier Schließer
 Spannungsversorgung: 230V~, 50/60 Hz und 24V Gleichspannung
 Gewicht.: 12,2 kg
Maße (B x H x T, mit Füßen): 420 x 107,7 x 367 mm
Gestellschrankmontage: 19“ x 2 HE (mit opt. MB-25B)
Farbe: schwarz
  Fabrikat: TOA
Typ: P-1812