Product program / Amplifier / Power Amplifier

P-1812    ER

<div>El amplificador PA tendrá una potencia de salida de 120 W y se utilizará junto con los amplificadores PA de la serie TOA A-1800.</div><div>Se puede montar en un rack estándar de 19" (tamaño de 2 unidades) utilizando un soporte de montaje en rack opcional.</div><div>El conmutador selector de nivel de entrada (-10 dB/0 dB) deberá estar provisto para poder interactuar correctamente con diferentes equipos.</div><div>En el panel trasero del amplificador habrá un terminal de entrada remota para el control de emergencia que establece el nivel de salida predeterminado para la entrada de emergencia.</div>