Product program / Amplifier / Power Amplifier

P-1812    ER

 Urządznie dostarczać będzie mogło moc wyjściową rzędu 120W. . Przystosowane ono będzie do montażu w rack 19'' (wysokość 2U) przy użyciu dodatkowego uchwytu.  Urządzenie wyposażone będzie w przełącznik czułości wejściowej (-10 dB/0 dB) oraz wejście liniowe audio umożliwiające połączenie z innym urządzeniem.  W panelu tylnym wzmacniacze zjadować się będzie wejście sterowania umożliwiające przełączanie poziomu wyjściowego wzmacniacza w stanach alarmowych