Product program / Amplifier / Power Amplifier

P-1812    ER

Усилитель голосовых оповещений и объявлений должен обеспечивать выходную мощность 120 Вт и использоваться совместно с усилителями голосовых оповещений и объявлений TOA серии A-1800.Он должен монтироваться в стандартной 48 см (19-дюймовой) стойке для оборудования (размер: 2 юнита), используя дополнительный кронштейн для монтажа в стойку.Для правильного интерфейса с различным оборудованием должен быть предусмотрен переключатель выбора уровня входного сигнала (–10 дБ/0 дБ).На задней панели усилителя должен быть удаленный терминал для аварийного управления, который устанавливает выходной уровень по умолчанию для аварийного входа.