Product program / Amplifier / Power Amplifier

P-2240    CE

Der Verstärker arbeitet mit Wechselstromnetz oder 24 V Gleichstrom und steuert und mischt 1 symmetrische (Schraubklemme) Line-In und 1 unsymmetrische (Schraubklemme) 100 V-Line-Eingang. Die Ausgänge sind loop-symmetriert und die Lautsprecherausgänge hoch- und niederohmig-symetriert (potenzialfrei). Der Verstärker muss folgende Leistungskriterien erfüllen: Die Ausgangsleistung beträgt 240 W bei weniger als 1 % THD (bei 1 kHz, 1/3 Nennleistung). Der Frequenzgang sollte 50 Hz bis 20 kHz (+/-3 dB) betragen, mit einem S/N-Verhältnis von über 60 dB. Der Basstonregler sollte +/-10 dB bei 100 Hz und der Höhenregler +/-10 dB bei 10 kHz betragen. Es sind Leistungs-, Signal- und Spitzenwertanzeigen sowie Ventilatorkühlung vorzusehen. Das Feld besteht aus schwarzem ABS-Harz und das Gehäuse aus schwarzem Stahlblech. Die Abmessungen sollten 420 (B) x 100,9 (H) x 351,3 (T) mm und das Gewicht 13,2 kg betragen.&nbsp;Der Verstärker sollte das TOA Modell P-2240 sein.