Product program / Amplifier / Power Amplifier

P-2240    CE

L’amplificateur booster doit fonctionner sur secteur ou 24 V DC, et doit contrôler et mélanger 1 entrée ligne symétrique (borne à vis) et 1 entrée ligne 100 V asymétrique (borne à vis). Les sorties doivent être symétriques Boucle sortante et symétriques haute et basse impédance (flottante) Sortie haut-parleur. L’amplificateur doit satisfaire aux critères de performance suivants : La puissance de sortie doit être de 240 W à moins de 1 % de THD (à 1 kHz, 1/3 de la puissance nominale). La réponse en fréquence doit être comprise entre 50 Hz et 20 kHz (+/-3 dB), avec un rapport signal/bruit supérieur à 60 dB. Le réglage de la tonalité des graves doit être de +/-10 dB à 100 Hz, et le réglage de la tonalité des aigus doit être de +/-10 dB à 10 kHz. Des indicateurs de puissance, de signal et de crête, ainsi qu’une ventilation de refroidissement du ventilateur doivent être fournis. Le panneau doit être en résine ABS noire et la plaque en acier noir du boîtier. Les dimensions doivent être de 420 (L) x 100,9 (H) x 351,3 (P) mm et peser 13,2 kg.&nbsp;L’amplificateur d’amplification doit être le modèle TOA P-2240.