Product program / Amplifier / Power Amplifier

P-2240    CE

De versterker moet op het wisselstroomnet of 24 V DC-vermogen werken en moet 1 gebalanceerde (schroefklem) leiding in en 1 ongebalanceerde (schroefklem) 100 V leidingingang regelen en mengen. Uitgangen moeten gebalanceerd zijn Lus out en gebalanceerde hoge en lage impedantie (zwevende) Luidspreker out. De versterker moet aan de volgende prestatiecriteria voldoen: Het uitgangsvermogen moet 240 W bij minder dan 1% THD (bij 1 kHz, 1/3 van het nominale vermogen) bedragen. De frequentierespons moet 50 Hz tot 20 kHz (+/-3 dB) bedragen, met een S/N-verhouding van meer dan 60 dB. De regeling voor de lage tonen moet +/-10 dB bij 100 Hz en de regeling voor de hoge tonen moet +/-10 dB bij 10 kHz bedragen. Er moet worden gezorgd voor vermogens-, signaal- en piekindicatoren en ventilatorkoelventilatie. Het paneel moet van ABS zwarte hars zijn, en de behuizing van zwart staalplaat. De afmetingen moeten 420 (B) x 100,9 (H) x 351,3 (D) mm en het gewicht 13,2 kg bedragen.&nbsp;De boosterversterker moet van het type TOA P-2240 zijn.