Product program / Amplifier / Power Amplifier

P-2240    CE

Wzmacniacz wspomagający powinien być zasilany prądem przemiennym lub prądem stałym o napięciu 24 V i powinien kontrolować i mieszać 1 zbalansowany (zacisk śrubowy) Wejścia liniowe 100 V i 1 niezbalansowany (zacisk śrubowy). Wyjścia powinny być zbalansowane Wyjścia Pętla oraz zbalansowane Wyjście głośnika o wysokiej i niskiej impedancji (pływającego). Wzmacniacz powinien spełniać następujące kryteria wydajności: Moc wyjściowa wynosi 240 W przy mniej niż 1% THD (przy 1 kHz, moc znamionowa 1/3). Pasmo przenoszenia wynosi od 50 Hz do 20 kHz (+/-3 dB), przy stosunku sygnał/szum powyżej 60 dB. Kontrola tonów niskich wynosi +/-10 dB przy częstotliwości 100 Hz, a kontrola tonów wysokich - +/-10 dB przy częstotliwości 10 kHz. Należy zapewnić wskaźniki mocy, wskaźniki sygnalizacyjne i szczytowe oraz wentylację chłodzącą wentylatora. Panel powinien być wykonany z czarnej żywicy ABS, a obudowa z czarnej blachy stalowej. Wymiary powinny wynosić 420 (szer.) x 100,9 (wys.) x 351,3 (gł.) mm, a masa 13,2 kg.&nbsp;Wzmacniacz wspomagający powinien być wzmacniaczem TOA model P-2240.