Product program / Amplifier / Power Amplifier

P-2240    SA

<div>El amplificador de refuerzo funcionará con una alimentación de 220 - 240 V CA o 24 V CC, y controlará y mezclará 1 entrada de línea balanceada (terminal de tornillo) y 1 entrada de línea desbalanceada (terminal de tornillo) de 100 V. Las salidas deben ser balanceadas en Loop out y balanceadas en alta y baja impedancia (flotante). El amplificador deberá cumplir los siguientes criterios de funcionamiento: La potencia de salida será de 240 W a menos del 1% de THD (a 1 kHz, 1/3 de la potencia nominal). La respuesta en frecuencia deberá ser de 50 Hz a 20 kHz (+/-3 dB), con una relación señal/ruido superior a 60 dB. El control del tono de graves debe ser de +/-10 dB a 100 Hz, y el control del tono de agudos debe ser de +/-10 dB a 10 kHz. Deberá ser posible omitir el volumen maestro para hacer anuncios de emergencia. Se proporcionarán indicadores de potencia, de señal y de picos, así como ventilación con ventilador de refrigeración. El panel será de resina negra ABS, y la caja de chapa de acero negro. Las dimensiones serán de 420 (An) x 100,9 (Al) x 351,3 (Pr) mm, y el peso de 13,2 kg&nbsp;</div><div>El amplificador de refuerzo será el TOA modelo P-2240.</div>