Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1860EN-FTQ

Powinien być to głośnik sufitowy z niewidocznymi mocowaniami i z obraomowaniem nie większym niż 5 mm, instalowany w sufinie za pomocą spreżyn. Grubość sufitu powinna być w zakresie od 5-25 mm. Głośnik jest wyposażony w 5'' przetwornik o zakresie częstotliwości 80 Hz - 20kHz, SPL głośnika wynosi 94dB na 1 m przy 1 W mocy. Głośnik posiada odczepy 6W, 3W, 1,5W, 08W przy 100V i 3W przy 70V. Wymiary: φ180 × 70 mm, waga 560 g. Kolor:RAL 9016. Spełnione norymy: EN 54-24: 2008, ISO 7240-24: 2010, BS-5839-8: 2008.