Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1860EN

El altavoz debe ser para empotrar en el techo, con una construcción metálica totalmente ligera sin fijaciones visibles y un bisel exterior discreto de solo 5 mm. La instalación se realizará a través de resortes premontados que permitan su montaje en un techo con un espesor de entre 5 y 25 mm (0.2 "- 0.98"). Se proporcionará una plantilla para ayudar a cortar los agujeros de montaje. El altavoz debe incorporar un solo transductor de tipo cono de rango completo de 12 cm (5 ”) con una respuesta de frecuencia suave de 80 Hz a 20 kHz medida en el eje. El altavoz debe producir un nivel de presión acústica (SPL) de 94 dB en el eje a 1 metro con una entrada de potencia de 1 vatio y 80dB (medido entre 100Hz - 10kHz de ruido rosa) en el eje a 4 metros con una entrada de potencia de 1 vatio. El altavoz debe ser capaz de producir 6 vatios (para línea de 100 V) y 3 vatios (para línea de 70 V) de potencia. El altavoz debe estar equipado con un transformador montado en fábrica con fácil selección de potencia de 6 W, 3 W, 1.5 W y 0.8 W cuando se usa una línea de 100 V y 3 W, 1.5 W, 0.8 W y 0.4 W cuando se usa una línea de 70 V. Se deben emplear conectores de tipo push-in capaces de manejar cables sólidos: 0.5 - 3 mm² (AWG 20 - 12) y deben permitir la conexión puente cuando sea necesario. Las dimensiones serán de φ180 × 70 mm (d) (7.09 "x 2.76") con un peso de 560 gr. El acabado del altavoz será: Deflector: placa de acero, blanco (equivalente a RAL 9016). Rejilla: red de acero, blanco (equivalente a RAL 9016). Soporte de montaje: placa de acero. El altavoz de montaje en techo debe estar certificado de acuerdo con los siguientes estándares: Estándar europeo EN 54-24: 2008, Estándar internacional ISO 7240-24: 2010 y debe cumplir con el Estándar británico BS-5839-8: 2008.