Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1860EN

Громкоговоритель должен быть потолочного типа, с полностью облегченной металлической конструкцией без видимых креплений и незаметным внешним ободком толщиной всего 5 мм. Установка должна осуществляться с помощью предварительно установленных пружин, позволяющих монтировать его в потолок толщиной от 5 до 25 мм (0,2" - 0,98"). Должен быть предоставлен шаблон для помощи в вырезании монтажных отверстий. Громкоговоритель должен включать один полнодиапазонный конусный излучатель диаметром 12 см (5") с плавной частотной характеристикой от 80 Гц до 20 кГц, измеренной по оси. Громкоговоритель должен создавать уровень звукового давления (SPL) 94 дБ на оси на расстоянии 1 м при мощности 1 Вт и 80 дБ (измеренный в диапазоне 100 Гц - 10 кГц розового шума) на оси на расстоянии 4 м при мощности 1 Вт. Громкоговоритель должен обеспечивать мощность 6 Вт (для линии 100 В) и 3 Вт (для линии 70 В). Громкоговоритель должен быть оснащен трансформатором, установленным на заводе, с возможностью легкого выбора мощности: 6 Вт, 3 Вт, 1,5 Вт и 0,8 Вт при использовании линии 100 В и 3 Вт, 1,5 Вт, 0,8 Вт и 0,4 Вт при использовании линии 70 В. Разъемы вставного типа, способные работать с одножильным кабелем: 0,5 - 3 мм², (AWG 20 - 12), и при необходимости должны обеспечивать мостовое соединение. Размеры должны составлять φ180 × 70 мм (d) (7,09" x 2,76"), вес 560 г (1,23 фунта): Перегородка: стальной лист, белый (эквивалент RAL 9016). Решетка: Стальная сетка, белая (эквивалент RAL 9016). Монтажный кронштейн: стальная пластина. Потолочный громкоговоритель должен быть сертифицирован в соответствии со следующими стандартами: Европейский стандарт EN 54-24: 2008, Международный стандарт ISO 7240-24: 2010 и должен соответствовать британскому стандарту BS-5839-8: 2008.