Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1860F

Deckeneinbaulautsprecher in 100-V-Technik, rund, weißer Metallfrontgrill mit weißem Metallring (ähnlich RAL 9016), einfache Montage durch Schnellmontagebügel-Federsystem, feuerbeständige Kabelschraubklemmen, Feuertopf aus Stahlblech, Thermosicherung.  Nennbelastbarkeit: 6 W (100 V), 3 W (70 V) Leistungsanpassung: 100 V: 6W, 3W, 1,5W, 0,8W; 70 V: 3 W, 1,5W, 0,8W, 0,4W Übertragungsbereich: 170 - 20.000 Hz Schalldruckpegel (1 W, 1 m): 95 dB Typ (EN 54-24): A (Innenbereich) Maße (Ø x T): 180 x 105 mm Einbaumaße (Ø): 156 mm  Fabrikat: