Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1860F

El altavoz debe ser para empotrar en el techo y constar de dos partes, que comprenden una rejilla de malla interna y un chasis con un altavoz integrado sin fijaciones visibles y un bisel exterior discreto de solo 5 mm. La segunda parte será una cúpula ifnifuga construida en acero para la prevención de humo o fuego que se propague a través de los huecos del techo en una situación de emergencia. La instalación se realizará mediante un mecanismo de enganche de resorte separado que le permitirá montarse en un techo con un grosor de entre 5 y 25 mm (0.2 "- 0.98"). Se proporcionará una plantilla para ayudar a cortar los agujeros de montaje. El altavoz incorporará un único transductor de tipo cono de rango completo de 12 cm (5 ") con una respuesta de frecuencia suave de 170 Hz a 20 kHz con una dispersión de gran angular. El altavoz producirá un nivel de presión acústica (SPL) de 95 dB (medido entre 500 Hz - 5 kHz de ruido rosa) en el eje a 1 metro con una entrada de potencia de 1 vatio y será capaz de producir 6 vatios (para 100 V Línea) y 3 vatios (para línea de 70 V) de potencia. El altavoz debe estar equipado con un transformador montado en fábrica con fácil selección de potencia de 6 W, 3 W, 1.5 W y 0.8 W cuando se usa una línea de 100 V y 3 W, 1.5 W, 0.8 W y 0.4 W cuando se usa una línea de 70 V. Los conectores de tipo push-in harán que la conexión del cable sea rápida y fácil y permitirán la conexión del puente cuando sea necesario. Las dimensiones serán φ180 × 100 mm (d) (7.09 "x 3.94") con un peso de 1 kg. El acabado del altavoz será: Deflector: placa de acero, blanco (equivalente RAL 9016). Rejilla: red de acero, blanca (equivalente RAL 9016). Soporte de montaje: placa de acero.