Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1860F

Zestaw głośnikowy składać się będzie z dwóch elementów: panelu przedniego z zamocowanym przetwornikiem i płaską maskownicą o dyskretnym wyglądzie oraz stalowej kopuły ochronnej zapobiegającej przedostawaniu się ognia do wnętrza głośnika. Urządzenie wyposażone będzie w sprężynowy mechanizm mocujący, który umożliwia szybki i wygodny montaż w suficie o grubości pomiędzy  5 – 25 mm (0.2 – 0.98). Wraz z urządzeniem dostarczany będzie wzornik umożliwiający odrysowanie otworu montażowego. Urządzenie zbudowane będzie na bazie pojedynczego przetwornika szerokopasmowego o średnicy 12cm (5’’), który zapewniać będzie wyrównane pasmo przenoszenia w zakresie od 170 Hz do 20 kHz. Będzie się ono odznaczać efektywnością 95 dB (zmierzoną różowego szumu w zakresie 500 Hz – 5 kHz, w odległości 1m na osi głównej głośnika, przy zasilaniu mocą 1W). Zestaw cechować się będzie mocą znamionową 6 W (100V) oraz 3 W (70V). Wyposażony on będzie w transformator umożliwiający zasilanie w technice wysokonapięciowej. Transformator posiadać będzie odczepy: 6W, 3W, 1.5W, 0.8W (100V) oraz 3W, 1.5W, 0.8W, 0.4W (70V). Głośnik wyposażony będzie w złącze wciskane, które umożliwia szybkie i wygodne wprowadzenie przewodu oraz odgałęzianie linii głośnikowej. W kopule głośnika przewidziany będzie punkt montażowy umożliwiający przymocowanie linki asekuracyjnej. W kopule głośnika przewidziany będzie punkt montażowy umożliwiający przymocowanie linki asekuracyjnej. Zestaw będzie miał wymiary φ180 × 100 mm (d) (7.09 x 3.94) oraz wagę 1kg. Obudowa zestawu wykonana będzie ze stali – w kolorze białym (RAL-9016). Kopuła ogniowa malowana będzie w kolorze czarnym. Urządzenie certyfikowane będzie na zgodność z normą Europejską PN-EN 54-24: 2008 oraz standardem międzynarodowym ISO 7240.