Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1860F

Громкоговоритель должен быть потолочного типа и состоять из двух частей, включающих внутреннюю сетчатую решетку и шасси со встроенным громкоговорителем без видимых креплений и незаметным внешним ободком всего 5 мм. Вторая часть должна представлять собой стальной противопожарный купол для предотвращения распространения дыма или огня через потолочные пустоты в аварийной ситуации. Установка осуществляется с помощью отдельного пружинного защелкивающегося механизма, позволяющего монтировать его в потолок толщиной от 5 до 25 мм (0,2" - 0,98"). Должен быть предоставлен шаблон для помощи в вырезании монтажных отверстий. Громкоговоритель должен включать один полнодиапазонный конусный излучатель диаметром 12 см (5") с ровной частотной характеристикой от 170 Гц до 20 кГц с широкоугольной дисперсией. Громкоговоритель должен обеспечивать уровень звукового давления (SPL) 95 дБ (измеренный между 500 Гц - 5 кГц розового шума) на оси на расстоянии 1 м при потребляемой мощности 1 Вт и должен быть способен производить мощность 6 Вт (для линии 100 В) и 3 Вт (для линии 70 В). Громкоговоритель должен быть оснащен трансформатором, установленным на заводе, с возможностью легкого выбора мощности: 6 Вт, 3 Вт, 1,5 Вт и 0,8 Вт при использовании линии 100 В и 3 Вт, 1,5 Вт, 0,8 Вт и 0,4 Вт при использовании линии 70 В. Разъемы вставного типа должны обеспечивать быстрое и простое подключение кабеля и при необходимости позволять мостовое соединение. Размеры должны составлять φ180 × 100 мм (d) (7,09" x 3,94"), вес 1 кг (2,2 фунта), отделка громкоговорителя должна быть следующей: Перегородка: стальной лист, белый (эквивалент RAL 9016). Решетка: Стальная сетка, белая (эквивалент RAL 9016). Монтажный кронштейн: стальная пластина.