Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1860S

El altavoz debe ser para empotrar en el techo, con una construcción metálica totalmente ligera sin fijaciones visibles y un bisel exterior discreto de solo 5 mm. La instalación se realizará a través de un mecanismo de enganche de resorte separado que le permita montarse en un techo con un grosor de entre 5 y 25 mm (0.2 '' - 0.98 "). Se proporcionará una plantilla para ayudar a cortar los orificios de montaje. El altavoz deberá incorpore un solo transductor de tipo cono de rango completo de 12 cm (5 ") con una respuesta de frecuencia suave de 80 Hz a 20 kHz medido en el eje. El altavoz producirá un Nivel de presión acústica (SPL) de 94 dB en el eje a 1 metro con una entrada de potencia de 1 vatio y debe ser capaz de producir 6 vatios (para línea de 100 V) y 3 vatios (para línea de 70 V). El altavoz debe estar equipado con un transformador montado en fábrica con tomas de corriente con fácil selección de potencia de 6 W , 3 W, 1.5 W y 0.8 W cuando se usa una línea de 100 V y 3 W, 1.5 W, 0.8 W y 0.4 W cuando se usa una línea de 70 V. Los conectores tipo push-in deben hacer que la conexión del cable sea rápida y fácil y deben permitir el cableado del puente cuando sea necesario. Las dimensiones serán φ180 × 101 mm (d) (7.09 "x 3.98") con un peso de 750 gr. El acabado del altavoz será: Deflector: placa de acero, blanco (equivalente a RAL 9016). Rejilla: red de acero, blanco (equivalente a RAL 9016). Soporte de montaje: placa de acero.