Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1860S

Le haut-parleur sera un modèle intégré dans le plafond, à la structure métallique légère sans fixation visible et avec une façade extérieure discrète de 5 mm. L’installation sera assurée par un mécanisme de verrouillage à ressort séparé, permettant de l’encastrer dans un plafond d’une épaisseur comprise entre 5 et 25 mm. Un gabarit sera fourni pour aider à la découpe des trous de montage. Le haut-parleur intègrera un seul émetteur conique large bande de 12 cm avec une réponse en fréquence régulière de 80 Hz à 20 kHz mesurée sur l’axe. Le haut-parleur produira un niveau de pression acoustique (NPA) de 94 dB sur l’axe à 1 mètre avec une puissance absorbée de 1 watt, et doit être capable de produire 6 watts (pour une ligne de 100 V) et 3 watts (pour une ligne de 70 V) de puissance. Le haut-parleur sera équipé d’un transformateur monté en usine avec des branchements sélectionnables de 6 W, 3 W, 1,5 W et 0,8 W lorsqu’une ligne de 100 V est utilisée et de 3 W, 1,5 W, 0,8 W et 0,4 W avec une ligne de 70 V. Des connecteurs rapides assureront une connexion rapide et simple et pourront permettre un pontage si nécessaire. Les dimensions seront de φ180 × 101 mm (p) pour un poids de 750 g Finition du haut-parleur : Baffle : tôle d’acier, blanche (équivalent RAL 9016). Grille : maillage en acier, blanc (équivalent RAL 9016). Équerre de fixation : tôle d’acier.