Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1860S

De luidspreker is van het plafondtype, met een volledig lichtgewicht metalen constructie zonder zichtbare bevestigingen en een discrete buitenbehuizing van slechts 5 mm. De installatie geschiedt door middel van een afzonderlijk veervergrendelingsmechanisme, waardoor de luidspreker in een plafond met een dikte tussen 5 en 25 mm (0,2'' - 0,98'') kan worden gemonteerd. Er wordt een sjabloon meegeleverd als hulp bij het zagen van de montagegaten. De luidspreker bevat één 12 cm (5") conusluidspreker met een volledig bereik met een vloeiende frequentierespons van 80 Hz tot 20 kHz. De luidspreker produceert een geluidsdrukniveau (SPL) van 94 dB op 1 meter met een ingangsvermogen van 1 watt en kan 6 watt (voor 100 V Line) en 3 watt (voor 70 V Line) vermogen produceren. De luidspreker moet worden uitgerust met een in de fabriek gemonteerde transformator met gemakkelijk te selecteren vermogensstanden van 6 W, 3 W, 1,5 W en 0,8 W bij gebruik van 100 V Line en 3 W, 1,5 W, 0,8 W en 0,4 W bij gebruik van 70 V Line. De connectoren van het push-in-type maken een snelle en gemakkelijke kabelverbinding mogelijk en maken zo nodig overbrugging mogelijk. De afmetingen zijn φ180 × 101 mm (d) (7.09" x 3.98") met een gewicht van 750 g (1.65 lb.) De afwerking van de luidspreker moet zijn: Baffle: staalplaat, wit (RAL 9016-equivalent). Rooster: Stalen net, wit (RAL 9016 gelijkwaardig). Montagebeugel: staalplaat.