Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1860S

Pulpit delegata wyposażony będzie w priorytetowy przycisk ‘mów’, który pozwoli użytkownikowi odebrać głos aktywnym pulpitom delegatów. Posiadać on będzie złącze typu  XLR-4-31, które umożliwiać będzie podłączenie mikrofonu na gęsiej szyjce. Pulpit wyposażony będzie w głośnik odsłuchowy 8 Ohm (2 Wat) oraz 2 wejścia słuchawkowe Mini Jack. Poziom wyjściowy głośnika i wejść słuchawkowych regulowany będzie niezależnie. Pulpit wyposażony będzie we wskaźniki LED sygnalizujące: sygnał audio, zasilanie, stan baterii oraz połączenie. Za pomocą przełączników DIP-Switch w podstawie pulpitu możliwe będzie ustawienie priorytetu. Urządzenie zasilane będzie napięciem 7.2V DC z wbudowanej baterii Li-Ion lub zewnętrznego zasilacza 9V DC. Dostępne będą dwa typy mikrofonu na gęsiej szyjce – krótki oraz długi. Urządzenie ważyć będzie 550g i zamknięte będzie w obudowie z tworzyw sztucznych o wymiarach 205.7 x 70.3 x 164.2 mm (wys. X szer. X gł.)