Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1860S

Громкоговоритель должен быть потолочного типа, с полностью облегченной металлической конструкцией без видимых креплений и незаметным внешним ободком толщиной всего 5 мм. Установка должна осуществляться с помощью отдельного пружинного защелкивающегося механизма, позволяющего монтировать его в потолок толщиной от 5 до 25 мм (0,2-0,98 дюйма). Должен быть предоставлен шаблон для помощи в вырезании монтажных отверстий. Громкоговоритель должен включать один полнодиапазонный конусный излучатель диаметром 12 см (5") с плавной частотной характеристикой от 80 Гц до 20 кГц, измеренной по оси. Громкоговоритель должен создавать уровень звукового давления (SPL) 94 дБ на оси на расстоянии 1 м при потребляемой мощности 1 Вт и должен быть способен производить мощность 6 Вт (для линии 100 В) и 3 Вт (для линии 70 В). Громкоговоритель должен быть оснащен трансформатором, установленным на заводе, с возможностью легкого выбора мощности: 6 Вт, 3 Вт, 1,5 Вт и 0,8 Вт при использовании линии 100 В и 3 Вт, 1,5 Вт, 0,8 Вт и 0,4 Вт при использовании линии 70 В. Разъемы вставного типа должны обеспечивать быстрое и простое подключение кабеля и при необходимости позволять мостовое соединение. Размеры должны составлять φ180 × 101 мм (d) (7,09" x 3,98"), вес 750 г (1,65 фунта), отделка громкоговорителя должна быть следующей: Перегородка: стальной лист, белый (эквивалент RAL 9016). Решетка: Стальная сетка, белая (эквивалент RAL 9016). Монтажный кронштейн: стальная пластина.