Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1860

Deckeneinbaulautsprecher für die Sprachalarmierung in 100-V-Technik, rund, weißer Metallfrontgrill mit weißem Metallring (ähnlich RAL 9016), ), einfache und schnelle Montage durch Federklammer-System, schnelle Kabelbefestigung durch Kabelklemmen mit Durchschleifanschluss  Nennbelastbarkeit: 6 W (100 V), 3 W (70 V) Leistungsanpassung: 100 V: 6W, 3W, 1,5W, 0,8W; 70 V: 3 W, 1,5W, 0,8W, 0,4W Übertragungsbereich: 80 - 20.000 Hz Schalldruckpegel (1 W, 1 m): 94 dB Maße (Ø x T): 180 x 70 mm Einbaumaße (Ø): 150 mm  Fabrikat: