Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1860

El altavoz debe ser para empotrar en el techo, con una construcción metálica totalmente ligera sin fijaciones visibles y un bisel exterior discreto de solo 5 mm. La instalación se realizará a través de resortes premontados que permitan su montaje en un techo con un espesor de entre 5 y 25 mm (0.2 "- 0.98"). Se proporcionará una plantilla para ayudar a cortar los agujeros de montaje. El altavoz incorporará un solo transductor de tipo cono de rango completo de 12 cm (5 ”) con una respuesta de frecuencia suave de 80 Hz a 20 kHz medida en el eje. El altavoz producirá un nivel de presión sonora (SPL) de 94 dB (medido entre 500Hz - 5kHz de ruido rosa) en el eje a 1 metro con una entrada de potencia de 1 vatio y será capaz de producir 6 vatios (para una línea de 100 V) y 3 vatios (para línea de 70 V) de potencia. El altavoz debe estar equipado con un transformador montado en fábrica con de fácil selección de potencia de 6 W, 3 W, 1.5 W y 0.8 W cuando se usa una línea de 100 V y 3 W, 1.5 W, 0.8 W y 0.4 W cuando se usa una línea de 70 V. Los conectores de tipo push-in deben hacer que la conexión del cable sea fácil y rápida y deben permitir el cableado puente cuando sea necesario. Las dimensiones serán φ180 × 70 (d) mm (7.09 "x 2.76") con un peso de 560 g. El acabado del altavoz será: Deflector: placa de acero, blanco (equivalente RAL 9016). Rejilla: red de acero, blanca (equivalente a RAL 9016).