Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1865BS

De luidspreker is van het type voor inbouw in het plafond en bestaat uit twee delen, bestaande uit een inwendig rooster en een chassis met een integrale luidspreker zonder zichtbare bevestigingen en een discrete buitenbehuizing van slechts 5 mm. Het tweede deel is een uit staal geconstrueerde brandkap om te voorkomen dat rook of vuur zich in noodsituaties via holle ruimten in het plafond verspreidt. De installatie geschiedt door middel van voorgemonteerde veren die het mogelijk maken de koepel te monteren in een plafond met een dikte tussen 5 en 25 mm (0,2" - 0,98").  Er wordt een sjabloon meegeleverd als hulp bij het zagen van de montagegaten. De luidspreker bevat één 12 cm (5") conusluidspreker met een volledig bereik met een vloeiende frequentierespons van 200 Hz tot 20 kHz met een brede spreiding. De luidspreker produceert een geluidsdrukniveau (SPL) van 95 dB (gemeten tussen 500 Hz - 5 kHz roze ruis)  met een toegevoerd vermogen van 1 watt en 81 dB (gemeten tussen 100 Hz - 10 kHz roze ruis) met een toegevoerd vermogen van 1 watt. De luidspreker moet een vermogen van 6 watt (voor 100 V lijn) en 3 watt (voor 70 V lijn) kunnen produceren. De luidspreker moet worden uitgerust met een in de fabriek gemonteerde transformator met gemakkelijk te selecteren vermogenstappen van 6 W, 3 W, 1,5 W en 0,8 W bij gebruik van 100 V Line en 3 W, 1,5 W, 0,8 W en 0,4 W bij gebruik van 70 V Line. De aansluiting moet mogelijk zijn via twee steatiet tweepolige connectoren met afzonderlijke aardklem en moet geschikt zijn voor massieve kabel: 0,8 - 6 mm², (AWG 18 - 10). De plafondinbouwluidspreker moet zijn voorzien van geschikte verankeringspunten, als extra voorzorgsmaatregel, waarmee een veiligheidskabel kan worden bevestigd om verschuiving te voorkomen. De afmetingen zijn φ180 × 95,6 mm (d) (7.09" x 3.76") met een gewicht van 860 g (1.9 lb.) De afwerking van de luidspreker moet zijn: Baffle: staalplaat, wit (RAL 9016-equivalent). Rooster: Stalen net, wit (RAL 9016 gelijkwaardig). Brandkap: staalplaat, zwart gelakt. De plafondinbouwluidspreker moet worden gecertificeerd volgens de volgende normen: Europese norm EN 54-24: 2008, internationale norm ISO 7240-24: 2010 en moet voldoen aan de Britse norm BS-5839-8: 2008.