Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1867FC EU

Haut-parleurs plafonniers, technique 100 V, façade ronde en grillage métallique blanc avec couvercle coupe-feu céramique en tôle d’acier, fusible thermique d’une température de déclenchement de 72 °C, câbles internes à anneau métallique blanc (RAL 9010), système simple de clip à ressort, serre-câbles résistant au feu avec isolation résistant aux flammes selon BS 5839 partie 8.
Le haut-parleur doit être certifié par un organisme notifié, selon la norme EN 54-24. Le haut-parleur répondra aux exigences de la norme BS 5839-8.