Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1867F  EU

Der Deckenlautsprecher besteht aus zwei Teilen, einem inneren Gitterrost und einem Chassis mit integriertem Lautsprecher ohne sichtbare Befestigungen. Die Montage erfolgt über vormontierte Federn. Der zweite Teil ist eine aus Stahl gebaute Brandschutzkuppel zur Verhinderung der Rauch- oder Feuerausbreitung durch Deckenhohlräume in einer Notsituation. 
Der Lautsprecher muss einen einzelnen 12 cm-(5-)Breitband-Messumformer enthalten. 
Das Gerät muss einen glatten Frequenzgang zwischen 100 Hz und 16 kHz (ohne Brandschutzkuppel) haben, gemessen auf der Achse. Der Lautsprecher soll einen Schalldruckpegel (SPL) von 90 dB auf der Achse bei 1 Meter Höhe und einer Leistungsaufnahme von 1 Watt erzeugen und in der Lage sein, 6 Watt (für 100 V Linie) und 3 Watt (für 70 V Linie) Leistung zu erzeugen. Das Gerät muss mit einem werkseitig montierten Transformator mit Leistungsanpassungen von 6 W, 3 W, 1,5 W und 0,8 W bei Verwendung von 100 V Line und 3 W, 1,5 W, 0,8 W und 0,4 W bei Verwendung von 70 V Line ausgestattet sein. Die Abmessungen sollen die Kabelverbindung einfach und schnell machen.
Die Abmessungen betragen: 7180 × 11 mm (exponierter Bereich) x 110 mm (T) (77,09 × 0,43 x 4,33), Gewicht: 1,4 kg (3,09 lb.) (inklusive Bügel und Feuerdom). Der Aufbau des Lautsprechers ist: Schallwand: Aluminium, weiß (entspricht RAL 9016). Gitter: Aluminiumgitter, weiß (entspricht RAL 9016). Domhalterung: Stahlblech, dreiwertige Chromatierung. Feuerkuppel: Stahlblech, schwarz.