Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1867F  EU

De plafondinbouwluidspreker bestaat uit twee delen, bestaande uit een binnenrooster en een chassis met een integrale luidspreker zonder zichtbare bevestigingen. De installatie geschiedt door middel van voorgemonteerde veren. Het tweede deel is een stalen kap ter voorkoming van rook- of brandverspreiding via het plafond in noodsituaties.
De luidspreker bevat een enkele 12 cm (5") full-range transducer.
De eenheid heeft een vloeiende frequentierespons tussen 100 Hz en 16 kHz (zonder kap). De luidspreker produceert een geluidsdrukniveau (SPL) van 90 dB op 1 meter met een ingangsvermogen van 1 watt en kan 6 watt (voor 100 V Line) en 3 watt (voor 70 V Line) aan vermogen produceren. De eenheid moet worden uitgerust met een in de fabriek gemonteerde transformator met vermogenstappen van 6 W, 3 W, 1,5 W en 0,8 W bij gebruik van 100 V Line en 3 W, 1,5 W, 0,8 W en 0,4 W bij gebruik van 70 V Line. Push-in connectors maken de kabelverbinding gemakkelijk en snel.
De afmetingen zijn φ180 × 11 mm (blootgesteld gedeelte) x 110 (D) mm (φ7.09" × 0.43" x 4.33") met een gewicht van 1.4 kg (3.09 lb.) (Beugel en brandkap inbegrepen). De afwerking van de luidspreker moet zijn: Baffle: Aluminium, wit (RAL 9016-equivalent). Rooster: Aluminium gaas, wit (RAL 9016 gelijkwaardig). Kapbevestigingsbeugel: Staalplaat, behandeling met driewaardig chromaat. Brandkap: Staalplaat, zwart.