Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1867F  EU

Громкоговоритель для потолочного монтажа должен состоять из двух частей, состоящих из внутренней сетчатой решетки и шасси со встроенным громкоговорителем без видимых креплений. Установка должна осуществляться через предварительно установленные пружины. Вторая часть должна быть стальным пожарным куполом для предотвращения дыма или распространения огня через потолочные пустоты в случае чрезвычайной ситуации.
Громкоговоритель должен включать один 12 см (5 дюймов) широкополосный преобразователь.
Блок должен иметь плавную частотную характеристику от 100 Гц до 16 кГц (без пожарного купола), измеренную по оси. Громкоговоритель должен выдавать уровень звукового давления (УЗД) 90 дБ по оси на 1 метр при входной мощности 1 Вт, а также должен быть способным производить мощность 6 Вт (для 100 В линии) и 3 Вт (для 70 В линии). Блок должен иметь заводской преобразователь с мощностями 6 Вт, 3 Вт, 1,5 Вт и 0,8 Вт при использовании 100 В линии и 3 Вт, 1,5 Вт, 0,8 Вт и 0,4 Вт при использовании 70 В линии. Вставные разъемы делают кабельное соединение простым и быстрым.
Размеры должны составлять φ180 × 11 мм (открытая секция) x 110 (Г) мм (φ7,09 × 0,43 x 4,33 дюйма), а вес должен быть 1,4 кг (3,09 фунта) (включая кронштейн и пожарный купол). Покрытие громкоговорителя должно быть: Экран: Алюминий, белый (эквивалент RAL 9016). Решетка: Алюминиевая сетка, белый (эквивалент RAL 9016). Купольный монтажный кронштейн: Стальная пластина, покрытие трехвалентным хроматом. Пожарный купол: Стальная пластина, цвет черный.