Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1869EN

Altavoces de techo para la alarma de voz en técnica de 100 V, redondos, delanteros de metal blanco Parrilla con anillo de metal blanco (RAL 9010), instalación rápida y fácil mediante sistema de sujeción por resorte, abrazaderas de cable resistentes al fuego de cerámica, fusible térmico con una temperatura de cocción de 72&deg;C.

El orador debe estar certificado por un organismo notificado de acuerdo con las normas EN 54-24 e ISO 7240-24.
<p class="MsoNormal"></p><p class="MsoNormal"/>