Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1869EN

Haut-parleurs plafonniers pour sonorisation de sécurité selon la technique 100 V, grille métallique ronde blanche en façade avec anneau métallique blanc (RAL 9010), installation facile et rapide grâce au système de pince à ressort, serre-câbles en céramique résistant au feu, fusible thermique avec température de déclenchement de 72 &deg;C.
Le haut-parleur doit être certifié par un organisme notifié, selon les normes EN 54-24 et ISO 7240-24.