Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1869EN

Plafondluidsprekers voor gesproken woord ontruiming in 100 V techniek, rond, wit metalen frontrooster met witte metalen ring (RAL 9010), snelle en eenvoudige installatie door veerklemsysteem, brandbestendige kabelklemmen van keramiek, thermische zekering met een doorslagtemperatuur van 72&deg;C.

De luidspreker moet gecertificeerd zijn door een aangemelde instantie volgens EN 54-24 en ISO 7240-24.
<p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal"/>