Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1869EN

Потолочные громкоговорители для голосовой тревоги: 100 В, круглая, белая передняя металлическая решетка с белым металлическим кольцом (RAL 9010), быстрая и простая установка с помощью системы пружинных зажимов, огнеупорные кабельные зажимы из керамики, тепловой предохранитель с температурой продувки 72&deg;C.
Динамик должен быть сертифицирован нотифицированным органом в соответствии с EN 54-24 и ISO 7240-24.