Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2360EN

Deckeneinbaulautsprecher in 100-V-Technik, rund, weißer Metallfrontgrill mit weißem Metallring (ähnlich RAL 9016), einfache Montage durch Federklemmsystem, schnelle Kabelbefestigung durch Kabelklemme mit Durchschleifanschluss, hoher Schalldruck und Klangtreue durch 165mm Doppelkonus-Membran  Der Lautsprecher muss durch eine notifizierte Stelle nach EN 54-24 und ISO 7240-24 zertifiziert sein.  Nennbelastbarkeit: 6 W Leistungsanpassung: 100 V: 6W, 3W, 1,5W, 0,8W; 70 V: 3 W, 1,5W, 0,8W, 0,4W Übertragungsbereich: 60 – 20.000 Hz Schalldruckpegel (1 W, 1 m): 94 dB Maße (Ø x T): 230 x 76 mm Einbaumaße (Ø): 200 mm  Fabrikat: