Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2360

El altavoz debe ser para empotrar en el techo, con una construcción metálica totalmente ligera sin fijaciones visibles y un bisel exterior discreto de solo 5 mm. La instalación se realizará a través de resortes premontados que permitan su montaje en un techo con un espesor de entre 5 y 25 mm (0.2 "- 0.98"). Se proporcionará una plantilla para ayudar a cortar los agujeros de montaje. El altavoz incorporará un único transductor de tipo cono de rango completo de 16 cm (6 ”) con una respuesta de frecuencia suave de 60 Hz a 20 kHz medida en el eje. El altavoz debe producir un nivel de presión sonora (SPL) de 94 dB en el eje a 1 metro con una entrada de potencia de 1 vatio y debe ser capaz de producir 6 vatios (para línea de 100 V) y 3 vatios (para línea de 70 V) de poder. El altavoz debe estar equipado con un transformador montado en fábrica con fácil selección de potencia de 6 W, 3 W, 1.5 W y 0.8 W cuando se usa una línea de 100 V y 3 W, 1.5 W, 0.8 W y 0.4 W cuando se usa una línea de 70 V. Los conectores de tipo push-in deben hacer que la conexión del cable sea rápida y fácil y deben permitir la conexión del puente cuando sea necesario. Las dimensiones serán φ230 × 76 (d) mm (9.06 "x 2.99") con un peso de 740 gr. El acabado del altavoz será: Deflector: placa de acero, blanco (equivalente RAL 9016). Rejilla: red de acero, blanco (equivalente a RAL 9016).