Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2360

De luidspreker is van het type "plafondinbouw", met een volledig lichtgewicht metalen constructie zonder zichtbare bevestigingen en een discrete buitenbehuizing van slechts 5 mm. De installatie geschiedt door middel van voorgemonteerde veren waarmee de luidspreker in een plafond met een dikte van 5 - 25 mm (0,2" - 0,98") kan worden gemonteerd. Er wordt een sjabloon meegeleverd als hulp bij het zagen van de montagegaten. De luidspreker bevat één 16 cm (6") conusluidspreker met een volledig bereik met een vloeiende frequentierespons van 60 Hz tot 20 kHz. De luidspreker produceert een geluidsdrukniveau (SPL) van 94 dB op 1 meter met een ingangsvermogen van 1 watt en kan 6 watt (voor 100 V Line) en 3 watt (voor 70 V Line) vermogen produceren. De luidspreker moet worden uitgerust met een in de fabriek gemonteerde transformator met gemakkelijk te selecteren vermogensstanden van 6 W, 3 W, 1,5 W en 0,8 W bij gebruik van 100 V Line en 3 W, 1,5 W, 0,8 W en 0,4 W bij gebruik van 70 V Line. De connectoren van het push-in-type moeten een snelle en gemakkelijke kabelverbinding mogelijk maken en zo nodig een brugverbinding. De afmetingen zijn φ230 × 76 (d) mm (9.06" x 2.99") met een gewicht van 740 g (1.63 lb.) De afwerking van de luidspreker moet zijn: Baffle: staalplaat, wit (RAL 9016-equivalent). Rooster: Stalen net, wit (RAL 9016 gelijkwaardig).