Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2360

Głośnik sufitowy cechować się będzie dyskretnym wyglądem oraz lekką konstrukcją. Szerokość panelu przedniego nie przekraczać będzie 5mm, maskownica pozbawiona będzie śrub, czy elementów ozdobnych. Mocowanie do sufitu odbędzie się za pomocą mechanizmu sprężynowego (możliwość montażu do sufitu grubości 5 – 25 mm). Wraz z głośnikiem dostarczany będzie wzornik do wycięcia otworu montażowego. Za reprodukcję dźwięku odpowiadać będzie pojedynczy pełnopasmowy przetwornik o średnicy 16cm (6’’), który zapewniać będzie pasmo przenoszenia w zakresie od 60 Hz do 20 kHz. Urządzenie cechować się będzie efektywnością 94 dB SPL (@1W/1m). Moc znamionowa urządzenia wynosić będzie 6 Wat (@100V) oraz 3 Wat (@70V). Wyposażony on będzie we wbudowany transformator mocy z odczepami: 6, 3, 1.5 oraz 0.8 Wat – fabrycznie ustawiony na odczep 6W. Terminal  wejściowy głośnika zrealizowany będzie w formie złącza wciskanego pozwalającego na szybkie podłączenie i łatwe rozgałęzianie linii głośnikowej. Zestaw będzie posiadał wymiary φ230 × 76 mm (d) (9.06 x 2.99) oraz cechował się wagą 740 g (1.63 lb.). Panel przedni głośnika wykonany będzie ze stali, zaś maskownica stalowej siatki malowanych na kolor biały (RAL 9016).