Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2369EN

Deckeneinbaulautsprecher für die Sprachalarmierungin 100-V-Technik, rund, weißer Metallfrontgrill mit weißem Metallring (RAL 9010), einfache Montage durch Federklammer-System, feuerbeständige Kabelschraubklemmen aus Keramik, hoher Schalldruck und Klangtreue durch 165 mm Doppelkonus-Membran, Thermosicherung mit Auslöse-temperatur von 72°C
Der Lautsprecher muss durch eine benannte (notifizierte) Stelle nach EN 54-24 und ISO 7240-24 zertifiziert sein.
  Nennbelastbarkeit: 6 W
Leistungsanpassung: 6W, 3W, 1,5W, 0,8W
Übertragungsbereich: 70 – 18.000 Hz
Nennschalldruck (1W, 1m): 92 dB (Mittelwert 0,5 - 5 kHz)
Typ (EN 54-24): A: Innenbereich
Maße (Ø x T): 230 x 110 mm
Einbaumaße (Ø): 200 mm
Zertifikatsnummer: 0359 - CPD - 0101
Kennnummer notifizierte Stelle: 0359
 Fabrikat: TOA
Typ: PC-2369EN