Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2369EN

Altavoces de techo para los sistemas de alarma por voz en técnica de 100 V, redondos, delanteros de metal blanco Parrilla con anillo de metal blanco (RAL 9010), de fácil instalación con sistema de abrazadera de resorte, abrazaderas de cable resistentes al fuego de cerámica, alta presión sonora y fidelidad mediante membrana bicónica de 165 mm, fusible térmico con una temperatura de soplado de 72 °C.
&nbsp;
El orador debe estar certificado por un organismo notificado (notificado) según EN 54-24 e ISO 7240-24.