Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2369EN

Haut-parleurs plafonniers pour systèmes de sonorisation de sécurité selon la technique 100 V, grille métallique ronde blanche en façade avec anneau métallique blanc (RAL 9010), installation facile grâce au système de pince à ressort, serre-câbles en céramique résistant au feu, pression sonore et fidélité élevées via membrane à cône double de 165 mm, fusible thermique avec température de déclenchement de 72 °C.
&nbsp;
Le haut-parleur doit être certifié par un organisme notifié, selon les normes EN 54-24 et ISO 7240-24.