Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2369EN

Plafondluidsprekers voor gesproken woord ontruimingssystemen in 100 V techniek, rond, wit metalen frontrooster met witte metalen ring (RAL 9010), eenvoudige installatie met veerklemsysteem, brandwerende kabelklemmen van keramiek, hoge geluidsdruk en natuurgetrouwheid door 165 mm dubbel conusmembraan, thermische zekering van 72 °C.
 
De luidspreker moet door een aangemelde instantie gecertificeerd zijn volgens EN 54-24 en ISO 7240-24.