Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2369EN

Потолочные акустические системы для систем оповещения в технике 100 В, круглые, металлическая передняя решетка из белого металла с металлическим кольцом (RAL 9010), легкий монтаж с системой пружинных зажимов, огнестойкие кабельные зажимы из керамики, высокое звуковое давление и надежность на 165 мм двухконической мембране, предохранитель с температурой обжига 72 °C.
&nbsp;
Динамик должен быть сертифицирован нотифицированным органом (нотифицированным) в соответствии с EN 54-24 и ISO 7240-24.