Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2369

Urządzenie będzie głośnikiem sufitowym do szybkiego montażu, przeznaczonym do pracy w technice 100V. Panel przedni urządzenia będzie wykonana z metalu malowanego białą farbą RAL9010. Zestaw będzie mocowany do sufitu podwieszanego przy pomocy mechanizmu sprężynowego. Wbudowany transformator mocy będzie udostępniał odczepy: 6W, 3W, 1.5W oraz 0.8W (100V). Zestaw cechować się będzie mocą znamionową 6W oraz efektywnością 90 dB SPL.