Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-245AB-EB

AB-Deckeneinbaulautsprecher mit Feuertopf sowie zwei Lautsprechern und zwei 100V-Übertragern zur vollständigen Trennung der A- und B-Lautsprecherkreise. Kosten sparende Installation eines Lautsprechers an eine AB-Verkabelung anstelle der Installation von zwei Lautsprechern. Gehäuse und Feuertopf aus Stahl. Leitungsanschluss über Keramikklemmen mit integrierter Thermosicherung.
Der Lautsprecher muss durch eine notifizierte Stelle nach EN 54-24 zertifiziert sein. Der Lautsprecher muss die Anforderungen nach BS 5839-8 erfüllen.
Nennbelastbarkeit: 2x 6 W
Leistungsanpassung: 6 W, 3 W, 1,5 W
Nennschalldruck: 88 dB (1W, 1m)
Übertragungsbereich: 150 - 20000 Hz
Ausführung Gehäuse: Stahlblech, weiß lackiert&nbsp;(ähnlich RAL 9016)
Maße (Ø x T): 245 x 131 mm
Einbauöffnung: 220mm 
Zertifikatsnummer: 1488-CPD-0335/W
Kennnummer notifizierte Stelle: 1488
Fabrikat: TOA
Typ: PC-245AB-EB